주경기장 관람석 의자 교체공사

-관급자재 물품 구매(제작설치)-

-특기시방서-

2025. 02

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

목    차

공사개요	3

총  칙	5

접이식 관람석 제작 및 설치공사	15

제 1 장   공 사 개 요

1.1	공 사 개 요

제 1 장    공  사  개  요

1.1 공사개요

공사명	주경기장 관람석 의자 교체공사	비 고
위 치	경기도 수원시 수원월드컵 경기장
공 사 종 류	1층 N1~N6구역, W4,W6구역 접이식 관람석 제작 및 현장 설치공사
관람석 수량	1층 N1~N6구역 3,747석(3,715(일반석)+32(장애인석)) 설치 1층 W4, W6구역 798 석(일반석1) 설치
비 고	기타 발주처 요구 사항에 따른 서류 및 계획서등
기 타	1. 모든 공정은 시공 전 현장 실측하여 공사계획 및 색상 내구성등 시공계획 수립하여 발주처와 협의후 승인을 득한 후 시공할 것. 2. 모든 자재사양 및 색상은 제시된 사양 동등 이상으로 설치하며 설치 전 견본 제출하여 발주처의 승인을 득한 후 시공할 것.

제 2 장     총    칙

2.1 적 용 범 위	2.17 공사의 중지
2.2 감독관 및 공사감독관	2.18 지시사항의 이행
2.3 수 급 자	2.19 작 업 시 간
2.4 현장 대리인	2.20 시 공 검 사
2.5 수급자의 책무	2.21 공사현장 조직도
2.6 누 락 사 항	2.22 제반설비 사항
2.7 시공시 필요비용	2.23 공정표 및 시공계획서
2.8 공사 기한연기	2.24 준 공 청 소
2.9 설 계 변 경	2.25 준공도 작성
2.10 기성량의 조정	2.26 공사의 준공검사 신청
2.11 하 수 급	2.27 하 자 보 수
2.12 지중 발굴물 등	2.28 행 사 협 조
2.13 관련 규준 등의 비치	2.29 건설폐자재의 재활용
2.14 관공청, 기타에의 수속	2.30 환경 보호대책
2.15 공사보고 및 공사사진	2.31 안전관리자의 현장상주
2.16 사용재의 승인	2.32 친환경성 자재 사용 개념

제 2 장    총    칙

적용범위

적용

본 공사 시방서는 주경기장 접이식관람석의 제조 및 현장조립설치에 적용한다.

적용순서

설계도서 간에 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

공사시방서

설계도면

계약내역서

다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 발주처의 사실판단이나 설계 및 공사관계자 등의 의견을 들어 조정 시행 가능하다.

발주처와 의견대립 시 공사협의체(발주처, 시공사, 관람석 제작 및 현장조립업체)를 구성하여 협의하며, 최대한 발주처의 의견을 반영하여 적용한다.

법규 우선 준수

건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 기타 부대설비 등에 관한 설계기준은 관계법규, 조례, 규칙 등 관련 법규의 기준이 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 내용을 따른다.

감독관 경유

수급자 및 현장대리인이 발주처에 통지 또는 제출하는 서류는 감독관을 경유하여야 한다.

공사시방서

공사별로 건설공사 수행을 위한 기준으로서 계약문서의 일부가 되며, 설계도면에 표시하기 곤란하거나 불편한 내용과 당해 공사의 수행을 위한 재료, 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하고, 당해 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 공사별, 공종별로 정하여 시행하는 시공기준을 말한다.

(건설기술진흥법 시행규칙 제40조제1항 제4호에 근거함)

본 시방서에 명시되지 아니한 관련사항은 국토해양부 제정 건축공사표준시방서에 준한다.

시공 시 도면이나 공사시방서(이하 시방서)에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독관과 협의하여 적용하여야 하며, 시방서이외 공사 진행 중 감독관의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.

수급자는 본 시방서의 적용을 원칙으로 하며 현장여건상 부득이한 경우 동등이상    제품성능 및 시공기준을 수립하여 감독관의 승인을 득한 후 공사하여야 한다

본 시방의 표기와 재료는 특정제품이 아니며 동등이상의 제품을 사용하여 시공하도록 한다.

감독관 및 공사 감독관

감독관이라 함은 발주처가 임명한 기술직원으로서 계약된 공사의 시행을 지휘 감독하고 현장대리인을 비롯한 시공도, 시공물 등의 검사, 승인 또는 시험입회 등 공사전반에 대한 공사관리, 기술관리에 대한 모든 책임과 권한을 위임받은 현장 감독관을 말한다.

공사감리원이라 함은 건축법 제21조 동 시행령 제19조 및 건축사법 제2조의 규정에 의하여 발주처와 기술용역계약을 체결한 기술자로서 공사기간 동안 설계도서 및 관계 법규에 적합 시공여부의 확인, 수급자가 작성한 세부 상세도의 검토 기타 발주처와의 공사감리 계약조건의 업무를 수행하는 자를 말한다.

수급자

수급자라 함은 발주처와 공사계약을 체결한 업체를 말한다.

현장대리인

수급자는 공사 착공 전에 현장대리인을 선정, 발주처의 승인을 득한 후 공사착수와 함께 항상 현장에 상주하여야 하며 계약문서와 감독관의 지시에 따라 공사 현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

현장대리인은 착공과 동시에 현장구성요원의 기구 조직표를 제출하여야 한다.

현장대리인 및 보좌기사는 공사 진행 및 기타사항 일체에 대해서도 수급자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

수급자의 책무

설계도서 검토

수급자는 공사 착수 전에 설계도서 및 현장을 면밀히 검토하고, 설계도서의 오류, 누락, 현장사항과 상이 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

책임 한계

수급자는 현장대리인 등 수급자가 당해 공사를 위하여 임명․지정․고용한 자 및 수급자와 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

공사목적물을 감독관에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 수급자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 수급자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

수급자가 감독관에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

누락사항

도면에 명시하지 않은 사항, 누락, 오류 등 모순점이 있을 경우라도 현장 마무리, 맞춤 등의 관계로 재료의 치수, 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반되는 약간의 수량증감 등의 경미한 변경은 감독관과 협의하여 내역변경 없이 수급자의 부담으로 시공한다.

시공 시 필요비용

공사시공에 있어서 다음 각항에 필요한 비용은 수급자가 부담한다.

공사시방서, 계약내역서, 도면 등에 명기되지 않은 사항이라도 공사시행의 성격상 당연히 필요한 경미한 사항

기성부분 및 준공부분 등의 검사에 필요한 협력

수급자가 부담하는 기계, 기구 등의 시험 및 제검사와 함께 입회할 때의 협력

관계관공서, 설계자로부터의 요청에 대한 조치

경미한 가공선의 처리

공사용 기계, 기구, 자재 등의 운반으로 도로를 손상하였을 때의 처리

도면, 시방서에 명시되지 않은 공사에 있어 시공상 필요로 하는 경미한 설계, 각종 계산

기타의 자료작성

공사기한 연기

수급자가 공사계약서에 따라 계약 공사기간 연장을 감독관에 요청하여야 하며, 입주 일정계획을 감안하여 발주처와 감독관이 협의하여 정한다.

설계변경

수급자는 공사계약서에 준하는 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피할 경우에는 감독관의 승인을 득하여 변경 시행할 수 있다.

기성량의 조정

공사의 검사 결과, 기성량 부족 및 부적합 시공부분에 대하여는 기성량을 조정하여 공사금을 지불할 수 있다.

하수급

수급자가 공사부분을 하수급 하는 경우에는 그 시공을 담당하기에 적합한 기술 및 능력이 있는 자로서 해당 공사의 면허소지자를 하수급자로 선정하여, 해당 공사 착수 전에 동 면허 사본과 실적증명서를 제출하여 감독관 승인을 받아야 한다.

지중발굴물 등

수급자는 공사장 안에 있는 물건, 지중에 있는 물건 또는 철거재를 임의로 발굴, 분해, 처분 또는 사용하지 못한다.

관련 규준 등의 비치

수급자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 현장사무실 또는 현장 시험실에 아래의 관련 규준 등을 상시 비치하여야 한다.

공사와 관련한 계약문서 사본 일체

관련 지급자재 구입계약서 및 자재시방서

계약  및 건설 관련 법규 및 조례

관련 한국산업규격 (KS)

관공청, 기타에의 수속

수급자는 관계 관공청의 수속이 필요한 경우 허가, 신고, 검사 등을 수급자의 비용으로 감독관을 대행하여 신속하게 이를 행하여야 한다.

공사보고 및 공사사진

공사일보

공사계획 및 진도, 노무자 출역, 재료반입, 우수 등의 상황을 기재한 공사일보를 지시 양식에 의하여 3부씩 제출하고 공사 진척이나 시공에 대하여 협의하고 지시를 받는다.

공사보고

기성분에 대한 보고 또는 지시사항에 대한 실시여부에 관하여 감독관의 요구에 따라 제출한다.

공사기록사진 (천연색)

공사가 시행된 과정을 파악할 수 있도록 사진을 찍어 2부씩 제출한다.

사진의 크기는 10.1㎝ × 15.2㎝ (4"×6")

공사사진에는 촬영일자, 촬영내용을 명기하고 수급자가 서명날인한 후 감독관에게 제출한다.

사용재의 승인

수급자는 공사에 사용되는 모든 재료는 신품이어야 하며, 자재 사용하기전에 자재사용 승인신청서를 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

수급자는 자재생산자와 생산시설, 품질관리정도, 판매실적, 자재의 품질검사 성적서 등을 종합적으로 검토하여 공사의 목적(품질확보, 공기 준수, 안전사고방지) 달성을 위하여 가장 적합하다고 인정되는 재료를 선정하여야 한다.

감독관은 재료승인과정에서 이를 심사하여 불합격 자재는 즉시 장외로 반출토록 하고 대품으로 대체하여 다시 승인을 받아야하며 이를 이유로 계약기간을 연장 할 수 없다.

수급자가 불합격된 재료를 즉시 이동하지 않거나 대품으로 대처하지 않을 경우 감독관은 일방적으로 불합격된 재료를 제거하거나 대품으로 대처시킬 수 있으며 그 비용은 수급자가 부담한다.

공사의 중지

감독관은 다음과 같은 경우 공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있다.

수급자가 설계도서와 상이한 시공을 하거나 소홀한 시공을 할 때 또는 시정지시를 명시하여도 시정되지 않을 때

불완전한 시공을 하거나 특별한 사유 없이 공사를 지연시킬 경우

기후조건 또는 천재지변으로 인하여 부실시공이 될 우려가 있을 경우

특별한 행사가 있을 때

지시사항의 이행

공사시공에 있어 관계 관공청의 명령, 승인사항 등을 준수해야 한다.

감독관은 공사 시공 상 필요한 사항을 수급자에게 지시하며 수급자는 성실히 이행하여야 한다.

작업시간

공사시행의 편의상 작업시간을 연장, 단축, 야간 또는 휴일 작업을 지시할 경우 수급자는 이에 순응하여야 하며, 이 경우에도 전 항의 규정과 같이 관계법의 규정에 의한 조치를 지시하면 수급자는 이에 따라야 한다.

시공검사

각 공사부분은 각 단계마다 검사를 득하여 서면승인을 받은 후 다음 공정에 착수한다.

시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 감독관의 입회하에 시공하고 공사사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

기계설비, 전기설비 등의 배관공사는 추후공사에 대비하여 순차적인 공사가 될 수 있도록 시공되어야 한다.

공사현장 조직도

수급자는 안전관리 사고발생시 응급복구반 및 시공 각 부분의 조직표를 작성하여 감독관에게 승인을 득한 후 현장사무실에 게시하여야 한다.

조직표는 성명, 직위, 주소, 비상연락처 등을 기입 작성하여 종횡으로 연락이 가능해야 한다.

현장 공사중 협력을 요하는 타 공사의 요원도 조직표에 기입해야 한다.

비상시나 급한 상황에서 조직표에 의한 연락이 있을 시에는 소집에 응하여야 하며 현장대리인은 전 종사인에게 이를 주지시켜야 한다.

제반설비 사항

공사용 건물 및 전화

공사에 필요한 현장사무소, 자재창고, 기계기구 거치장소 등에 대하여는 감독관과 협의해야 한다.

또한 현장사무소에는 반드시 전화 및 정보통신 사용 할 수 있는 장비를 설치해야 한다.

본 공사에 필요한 임시전력은 한국전력 공사로부터 수전하여 사용하며 전기설비는 제 기준에 의하여 설치하고 전류 누전사고가 생기지 않도록 충분히 관리 보수해야 한다.

임시용수시설

구조물의 양생, 습식공사 등의 공사용수 확보를 위하여 임시용수시설을 해야 하며

사용자의 용수시설을 사용 시 계량기를 설치하여 사용료를 지불토록 한다.

소화용구

수급자는 공사 중 만약의 화재발생시 긴급진화작업을 할 수 있는 소화용구를 적정 비치하고 식별할 수 있는 표시를 하여야 하며 용접기 사용인부등은 휴대용 소화기를 구비하고 작업에 임하여야 한다.

공사사용기구 및 서류비치

수급자는 착공과 동시에 아래 기구를 현장에 설치한다.

현황판

- 시설물 배치도

- 공사개요

- 층별 평면도 및 입면도

- 공사예정공정표

- 공사진척현황

- 종합 가설계획

- 월간 예정사항

- 공사관리 현황

벽 부착용

- 수급자 현장 조직표 및 비상연락망

- 지급자재 현황

- 각종 시험계획서

- 기상도표(천후표)

- 작업인원 투입현황

- 세부공정표

공정표 및 시공계획서

수급자는 공사착수 전에 관련 및 별도공사를 포함한 공사전반에 걸친 종합공정표와 시공계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

공정표에는 각 공사의 상호관련, 각 재료의 반입시기 및 공사의 진도 등을 나타내고 자재의 수량, 노무공 수를 기입해야 한다.

수급자는 공시기간 중 월간, 주간, 일간 공정표를 작성하여 감독관에게 제출해야 한다.

해당공사의 실시에 앞서 제출물의 목록, 내용, 제출시기 등을 기록한 제출물계획서 및 시공계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받는다.

준공 청소

공사 완료시는 현장주변의 정돈 및 청소를 완전히 한 후 감독관의 승인을 받는다.

준공도 작성

수급자는 준공검사원 제출 7일 이전에 CAD로 작성한 준공도면 원도 1부, 제2원도 1부, CD-ROM 2조, 건물유지관리지침서, 장비사용설명서, 상기 사항이외 감독관이 요구한 사항을 감독관에게 제출하여야 한다.

공사의 준공검사 신청

수급자는 공사완료 후 예비준공검사를 실시하여 미흡한 부분 및 감독관이 시정 지시 요구한 부분에 대하여 완전히 보완 및 청소 정리한 다음 감독관에게 준공검사 신청을 해야 한다.

하자보수

공사 준공 후 계약서상에 명기되어 있는 하자보수 기간 내에 발생된 하자는 수급자 부담으로 즉시 재시공 또는 보수되어야 한다.

행사협조

수급자는 기공식 및 준공식, 기타 행사가 있을 시는 감독관의 지시에 의하여 모든 사항을 협조하여야 한다.

건설폐자재의 재활용

공사 중에 발생되는 건설폐자재 중 재활용 가능한 것은 필히 재활용해 사용하여야 한다.

재활용이 불가능한 건설폐자재는 폐기물처리업자로 하여금 처리해야 한다.

환경보호대책

수급자는 현장에서 발생하는 분진, 소음 기타 등으로 생활환경을 해치거나 인근 시설에 피해가 없도록 다음사항을 준수한다.

비산 먼지 방지 및 환경업무 (대기환경 보존법)

대기환경보존법, 소음진동규제법에 대한 사항을 주변에서 이의사항이 없도록 수급자는 조치하여야 한다.

현장여건상 필요시에는 환경관리비 항목에서 세륜 시설 등을 설치하여 현장 및 공사장 주변을 청결하게 유지하여야 한다.

안전관리자등의 현장상주

수급자는 안전관리를 위하여 산업안전 보건법에 의한 안전관리자등을 선임하고 현장에 상주하게 하여야한다.

수급자는 다음의 작업 시 안전담당자를 지정하여 상주하게 하여야 한다.

굴착높이가 2m이상 되는 굴착

흙막이 지보공 및 동바리의 설치, 해체작업

옥상물탱크, 공동구 작업

건설용 리프트, 윈치작업

밀폐장소, 습한 장소에서의 용접작업

지보공 및 비계조립 해체 및 변경작업

산소결핍 장소에서의 작업

높이 5m이상에서의 조립, 해체

가스용접장치 또는 아크용접장치를 사용하는 용접, 용단, 또는 가열작업

목재가공용 기계를 사용하는 작업

기타 유해 위험이 있어 감리원이 지시하는 작업

수급자는 다음의 각종작업 시에는 안전보건장구를 사용하여야 한다.

적 용 작 업	안접보건장구
․물체의 낙하, 비래의 위험이 있는 작업 ․추락, 충돌, 감전의 위험이 있는 작업 ․토석의 낙반, 붕괴위험이 있는 작업 ․기타유해, 위험이 있는 작업	․안전모
․감전우려작업 ․각종 물체의 운반 및 낙하, 비래의 위험이 있는 작업 ․충격 및 날카로운 물체에 의한 위험이 있는 작업 ․기타 유해, 위험이 있는 작업	․안전화 (가죽제 및 고무제 발보호용)
․CONC 타설 작업 ․감전위험작업 ․기타 장화를 착용해야하는 작업	․장화(일반용, 절연용)
․야간에 작업자 및 신호수 등 있는 작업	․ 반사조끼, x 반도
․2m 이상의 각종 고소작업 -작업대, 난간설비를 설치할 수 없는 작업 -각종 비계발판 위 작업 -난간에서 신체를 밖에 내밀어야 하는 작업	․안전대(부조물 포함)
․용접작업	․용접치마, 용접토시, 용접 자켓
․근로자의 손이 손상될 우려가 있는 작업 ․아크 및 가스 용접, 용단작업	․일반 작업용 면장갑 ․용접용 보호 장갑
․톱밥 등 각종 분진이 발생하는 작업 ․각종 해체공사 기계기구의 취급 작업	․방진 마스크
․각종유해가스 발생장소	․방독 마스크
․소량의 각종 분진이 발생하는 작업 장소	․면 마스크
․현저히 덥거나 차가운 작업 장소 ․고온, 저온물체 또는 유해물을 취급하는 작업 장소	․피부보호구 및 보호제 (보호의, 장갑, 신발, 마스크 세척제, 보호크림 방열보호구)
․유해한 광선에 노출되는 작업 ․가스, 증기, 분진 등을 발산하는 작업 ․각종 해체기계, 기구의 취급 작업	․안보호구 (차광안경, 프라스틱 보호안경 등)
․소음 90dB 이상을 발하는 작업 장소	․차음 보호구(귀마개, 귀덮개)
․각종 지동기계 기구의 사용 작업 (착압기, 전기톱, 연마기, 핸드브레이커, 콘크리트 타성용 진동기 등	․방진장갑

수급자는 법령에 의한 각종 안전보건 교육 및 현장내 안전보건 교육을 실시하여야 한다.

수급자는 안전보건진단, 작업환경측정, 안전점검 등을 이행하여야 한다.

수급자는 산업안전보건법등 관계법령에 의한 각종 안전조치를 이행하여야 한다.

구 분	적 용
․소화설비 (소화기, 소화사, 방화용수 등)	․소화설비 필요장소
․경보 또는 연락용 설비 장치	․발파작업, 화재위험, 낙반, 출수위험 등이 있는 작업
․살수	․분진의 확산 방지 및 시계의 확보를 위해 필요 장소
․통기 및 환기설비	․옥내 용접작용 ․밀폐된 장소의 작업
․각종 안전완장	․안전관리자 등 착용
․안전리본, 흉장, 각종 안전스티카, 무해재해 기록판 등	․감독관과 협의하여 착용
․기타	․기타 관계법령에 의해 요구되는 사항 및 감독관이 필요하다고 판단하여 지시하는 사항

수급자는 다음의 안전시설을 설치하여야 한다.

추락방지용 안전난간

장비 반입구, 발코니난간, 복도난간 차폐막, 계단 핸드레일 설치부위 중 위험한 곳, 기타 추락위험이 있는 곳을 본 공사 완료시까지 수평방향 45㎝, 90㎝위치, 수직방향 90㎝간격으로 강관(φ48.6, T:2.4mm) 등을 사용 추락방지용 안전난간을 설치하여야 한다.

수평개구부 보호덮개

PD, AD, DA, 기타 위험한 개구부에는 12mm합판 및 동등이상의 자재를 이용하여 수평 개구부 보호덮개를 설치하여야 한다.

안전대 걸이용 로우프

건물외벽(조적, 미자, 도장, 비계공사 등), 경사지붕 등 위험한 장소에서의 공사 시에는 작업자들이 안전하게 작업할 수 있도록 안전대 걸이용 로우프를 사용하여야 한다.

접근금지 방지책

지하구조물 터파기 부위, 건석 기계류 작업구간 등 출입통제가 필요한 장소에는 눈에 띄는 횡선대를 3열 이상으로 설치하여야 하며 높이는 120㎝ 이상으로 하고 전도를 방지하기 위해 2m 마다 강관(φ48.6, T: 2.4mm)등의 지지대를 설치하여야 한다.

건설계몽 표지판

주 진입로 입구변 및 건물 주출입구의 주변에 노동부 작업 규정의 건설계몽 표지판을 설치하여야 한다.

무재해 기록판, 안전수칙

각 공구 가설사무소 앞과 주진입로 입구에 노동부 지정 규격의 표지판을 설치하여야 한다.

안전제일 표지판

건물 전, 후 각2개소, 좌우 외벽 각 1개씩 노동부 지정규격의 표지판을 설치해야 한다.

계약자는 유해 위험이 있다고 판단되는 사항에 대하여는 적정한 시설물을 설치해야한다.

계약자는 근로안정관리 규정 및 시방서 각항에 명기되어있는 제반 재해 안전시설 등을 각기 해당 공종에 적합하게 설치하여 수시 점검하고 현장 내에 안전 관리인을 상주시켜 정기, 수시, 특별 안전교육을 실시하여 공사기간 동안 안전사고 등에 의한 인명 피해 또는 재산피해를 최소화해야 한다.

친환경성 자재 사용 개념

일반사항

공사에 사용되는 자재는 가급적 친환경마크 표시 인증을 받은 제품을 사용 토록하며

시공 시 감독관에 친환경마크 인증서를 제출하고 충분히 검토하여 시공토록 한다.

또한 친환경 자재가 아닐 경우 친환경자재 이상의 동등한 제품으로 사용토록 한다.

적용기준

건축 자재는 환경성능에 대한 KS규격 또는 동일수준의 품질을 인정받은 것을 사용

권장한다.

환경마크 표시 인증을 받은 제품을 우선적으로 적용 사용 할 것을 권장한다.

건축자재의 낭비를 막기 위하여 자재나 물량을 정확히 시공 전 충분히 검토 하여

자재의 손실을 줄일 수 있도록 한다.

습기로 인해 균의 성장을 도울 수 있는 곳에서는 특히 미생물의 성장을 저해하는 재료를 지정한다.

접촉, 흡입 시 인체의 건강에 유해하지 않은 자재를 사용토록 한다.

화재, 소각 시 유해 GAS가 발생하지 않는 자재를 사용토록 한다.

실내 환경개선 및 건강증진에 효과가 있는 기능성 제품류를 사용토록 한다.

제 3 장  접이식 관람석 제작 및 설치

3.1  프로젝트 명칭

3.2  적용범위

3.3  납품기준

3.4  제품의 형식

3.5  제출물

3.6  품질보증

3.7  재료

3.8  시공

3.9  사전승인 및 준공검사

3.10 품질보증

3.11 기타

제 3 장  관람석 제작 및 설치

프로젝트 명칭

“주경기장” 접이식 관람석 제작 및 현장설치

적용범위

본 시방서는 접이식 관람석의 제조 및 현장조립에 필요한 사항을 열거하였으며, 자재, 인력, 장비 등을 공급하여 접이식 관람석 물품(제조 및 현장설치)에 관해 적용한다.

납품기준

납품조건 : 현장납품(설치 조건)

납품현장 : 수원시 팔달구 월드컵로 310, 수원 월드컵경기장

납품업체 기준 :

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조의 자격 조건을 갖춘 업체로, 시방서에 따른 제품사양 및 납품조건에 의한 제조∙납품이 가능한 업체

고정식연결의자(세부물품번호10자리5611210101)를 물품(제조)으로 등록한 업체

납품기간 : 착수일로부터 발주처와의 계약기간

제품의 형식

의자 좌석형태 : 접이식 관람석

의자 성형방식 : 중공성형(Blow)

프레임 재질 : 알루미늄 다이케스팅(ALDC)

프레임 고정방식 : 현장 맞춤형,레일형 고정방식

의자 규격 : W550×D534×H837 (W4구역, W6구역)

W425×D203×H837  N구역 좌석수 변경 없음

W450×D534×H837  N구역 좌석수 변경 없음

수량 : W550×D534×H837 (798석), W425×D203×H837 (3,715석)

W450×D534×H837 (32석)

의자 번호표 및 열 번호표 재질 알루미늄, 피스고정

발주처 협의 후 제작 설치

제출물

다음 사항은 발주처의 요구가 있을 시 제출한다.

시공 상세도

접이식 관람석 평면도 및 단면도

관람석의자 상세도

컵홀더 고정 상세도

앙카볼트 고정 상세도

시공 계획서

시공 조직도

시공절차 및 방법

예정 공정표

주요장비 동원계획

주요설비

자재 및 인력 투입계획

품질관리대책

품질관리 주의사항

환경관리 대책

안전관리계획

색상 승인견본

가루멜 색상표(발주처에서 제시한 색상(그라데이션) 및 기타 요구사항

등판, 좌판 색상표

견본품

설계도서에 준한 제품(의자)을 제작전 제출하여 현장대리인 및 공사감독자의 승인을 득한 후 반드시 견본품과 동일한 제품을 납품하여야한다.

제품성능

관람석 의자는 공인기관에서 제공받은 시험성적서를 제출한다.

안전창지

프레임과 좌판은 사이 공간이 없어 관람객의 손이 끼는 등 근본적으로 안전사고에   노출이 되어서는 안 되는 구조로 제작되어있거나, 기타 조립부 및 작동 부분에 있   어 안전성이 우선적으로 고려된 구조(설계)로 제작되어야 한다.

주요 원재료의 중량

최소한의 내구성을 보장하기 위해 상기의 중량을 반드시 확보하여야 한다.

좌판의 물성시험

물성 시험을 하는 목적은 관람석의자로서의 충분한 강도 성능을 보장하기 위함      으로 재질검사는 다음 기준에 따라야 하고 반드시 동등이상의 결과 치를 국가      공인기관의 성적서로 증명하여야 한다.

등판, 좌판의 구입 시 유화회사로부터 제공 된 물성시험 성적서로 대체 할 경      우 거래명세서 및 시험 성적서를 첨부하여 거래 사실을 증명한다.

NO	항 목	단 위	결 과	시 험 방 법
1	인 장 강 도	MPa	30 이상	ASTM 시험방법 또는 동등이상의 시험방법
2	굴곡탄성율	MPa	1,050 이상
3	아이조드 충격강도	kg cm/cm	45 이상
4	로 크 웰 경 도	R scale	50 이상

※ 감독관과 협의 후 동등 이상의 시험방법으로 시험할 수 있다

관람석의 구조 : 관람석의 구조는 노후화된 경기장의 안전성(콘크리트 손상의 최소     화)을 보장하기 위한 구조로 제작 설치되어야 한다(기타 특이사항 발생시 발주처     협의 후 시공한다)

운반 및 보관 취급

제작자는 출하 시에 변형, 흠, 더러움 등을 방지할 수 있는 보양재료로 보양하여야      한다.

반입 후 변형, 흠, 더러움 등을 점검하여야 한다.

품질 미 인증제품에 대한 시험

발주처의 요청이 있을 경우 K마크 인증 규격서에 준하는 동등이상의 품질 성능을     보장하기 위해 품질 확인 및, 성능시험을 발주처의 요청에 의해 시행하고, 공인기     관의 시험 성적서(발주처 확인 또는 확인할수 있는 자료)등을 제출하여야 한다

재료

관람석 의자 (등판,좌판,팔걸이)

등판, 좌판의 재질은 내충격성이 강한 폴리에틸렌(HDPE)재질로 중공(Blow)성      형하여 좌판 속에 공기층을 형성시켜야 하며, 착석 시 안락함과 쿠션 기능이       있어야 한다. 또한, 등판, 좌판의 표면은 부식을 제외하고는 미려한 상태를 유      지하여야 하고, 세부 형상 및 규격은 별첨 도면에 의한다.

프레임과 좌판은 사이공간이 없어 관람객의 손이 끼는 등 근본적으로 안전사      고에 노출이 되어서는 안 되는 구조로 좌판이 설계되어야 하며, 기타 조립 부      및 작동부분에 있어 안전성이 우선적으로 고려된 구조설계가 되어야 한다.

좌판은 관리의 용이성 및 통로의 공간 확보를 위하여 스프링 팁업이 되어져야      하며, 팁업 장치 사용 시 소음발생의 원인이 되는 등판, 좌판 부딪힘 현상을       최소화하기 위하여 50%이상 팁업 시 속도의 감속을 시켜줄 수 있는 감속장치      가 반드시 장착되어져야 한다.

등, 좌판은 변색을 최대한 방지하기 위하여 안료에 자외선 방지제(UV)를 첨가      하여 성형하여야 하며, 표면코팅이나 페인트 도장을 하는 등 등판, 좌판 표면      에 방지 막을 형성하는 방법을 사용하여서는 안 된다.

의자의 등판과 좌판을 접혔을 경우 최대한 밀착되어 최대 200[mm]를 넘지 않도록       하여한다.

좌판은 미 사용 시 자동으로 접어져야 하며 빗물이 고이지 않아야 한다.

구조물

모든 Frame(등판 프레임, 좌판 프레임, 브라켓)은 알루미늄 다이캐스팅(ALDC)으로      제작 하여야 한다.

팔걸이 프레임은 알루미늄 다이캐스팅(ALDC)으로 주조하여 야외용 Polyester       분체도장이 되어져야 하며, 외장(분체도장)이 손상될 경우를 대비하여 발주처의      승인을 득한후 분리형 팔걸이만 교체 또는 재도장이 가능한 구조로 할수 있으      며, 스탠드 구조에 따라 균등 설치가 될 수 있는 레일방식의 구조를 갖는다.

의자의 하부 고정 파이프는 스틸구조로 현장맞춤이 되어야 하며 전기아연도금      이 되어야 한다.

모든 Frame 및 브라켓의 도장은 내구성이 높은 야외용 Polyester 분체도장을 하여야      한다.

조립(기타)부품

관람석의자에 조립되는 볼트, 너트는 녹이 슬지 않는 스테인리스 재질을 사용해야       한다.

Frame의 연결, 조립부에는 충격 흡수 및 내마모도가 적은 플라스틱 부싱을 사용하      여야 한다.

좌석번호표 알루미늄 및 스틸제품등의 제품을 사용하여 2개소(등판, 좌판)에       피스고정으로 제작 설치하여야 한다

팔걸이 Frame의 상부에 스테인리스 재질의 컵홀더를 조립, 설치하여 한다.

부품 및 기타 자재는 KS제품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

시공

시험시공

위치 및 규격은 공사감독자가 지시하는 부위에 실시하여야 한다.

공사감독자의 승인을 득한 경우 시험 시공부위를 시공 등의 일부분으로 간주     한다

조립

등판 및 좌판의 조립은 스테인리스 재질의 볼트(M6×16, M6×25) 4개를 사용하      여 장시간 사용 시에도 풀림이 없도록 견고히 조립한다.

등판(ALDC)프레임과 좌판(ALEC)프레임의 연결은 가공된 연결 축을 사용하여      고정한다.

등판(Blow)과 좌판(Blow) 연결 부위에 부싱을 삽입한 후 스프링을 장착 한다.

감속장치를 좌판의 측면에 삽입한다.

감속장치의 원할한 작동을 위해 댐퍼 캡(ALDC)을 삽입하여 견고히 고정시킨      다.

팔걸이 프레임(ALDC)에 설치되는 컵홀더는 가구용 볼트, 너트(M6*35, M6*20)      를 사용하여 돌출된 부분이 없도록 삽입 후 단단히 고정한다.

로렛트핀이 연결되는 프레임과 좌판의 연결부에는 플라스틱 부싱을 조립하여      좌판이 접힐 때 소리가 나지 않도록 조립하여야 한다.

설치

바닥면의 천공은 함마드릴(Ø12mm)로 40mm천공한 후 스테인리스 재질의 셋트      앙카(5/16“x65)를 사용하여 스탠드 바닥면과 알루미늄 프레임(ALDC)을 단단히      고정시킨다.

관람석의 배치는 배치도를 작성하여 감독관의 승인을 받아 스탠드 구조에 맞도      록 균등하게 설치가 될수 있도록 레일 방식의 구조로 반드시 균등한 설치가       되도록 하여야 하며, 현장사항에 따라 감독관의 확인후 고정식으로 설치할 수      도 있다(비균등 설치 방지).

지지 파이프는 ㅁ-50×50×2.0(t) 이상의 두께를 가진 전기아연도금 강관을 정치      수 절단 후 설치 한다.

지지 파이프를 올린 후 스테인리스 재질의 볼트(STS304 M8x45)를 사용하여       견고히 고정한다.

등판과 좌판이 조립된 상태에서 지지 파이프 정위치 에 배치한다.

알루미늄 고정 브라켓을 등판 삽입 면에 삽입한 후 스테인리스 재질의 볼트        (STS304 M8x20)를 이용하여 견고히 고정한다.

팔걸이 장착 의자는 스탠드 간격에 맞추어 균등하게 간격 조정 후 알루미늄 프     레임과 커버를 사용하여 지지 파이프에 올린 후 스테인리스 재질의 볼트           (STS304 M6x45)를 이용하여 견고히 고정한다.

좌석번호표(넘버링)는 관람석 배치도에 의거하여 관람석 등판, 좌판 2곳에 피     스 고정으로 견고히 부착한다.

의자 설치 시 발생한 손상부분 및 누수는 원상복구 한다.

제품의 운송 또는 시공 중 흠 및 하자가 발생할 경우 즉시 반품처리 하도록 한      다.

시공자는 숙련공을 현장에 상주시켜 관리 감독이 이루어지도록 하여야 한다.

기타 본 시방서에 명기되지 아니한 사항에 대하여는 감독원의 지시에 따른다.

사전승인 및 준공검사

시공 전 자재승인 요청서, 제작도면, 예정공정표, 시공계획서 및 발주처가 필요로      하는 서류를 제출하여 승인 후 시공한다.

의자의 색상은 발주처가 지정하는 색상으로 하고, 전체적으로 균일하여야 한다.

현장 상황에 따라 상기 시방서와 다르게 시공할 필요가 있을 경우 발주처와 협의     후 승인을 받은 후 시공한다.

각 부재의 정위치 여부와 볼트의 체결 상태를 최종 점검하고, 이상이 없을 시 감독     원 입회하에 점검 한 후 준공 검사를 받는다.

품질보증

품질보증(하자보증)

본 시방서에 의하여 제작 설치된 관람석의 보증기간은 하자보증이행증권 발행 후 2   년(24개월)간 보증한다. 이 기간 내에 발생한 설계, 제작, 설치 및 자재 불량 등에 기   인한 고장에 대해서는 모든 책임을 지며, 무상으로 수리 또는 교체하여야 한다.

기타

현장 감독원은 작업에 필요한 임시 전원을 공급하여야 하고, 관람석이 설치되는 바닥(벽)은 수평상태를 원칙으로 제공한다.