물 품 사 양 서

- 제 품 명: 수중 자동청소 로봇

- 사용규격: 25m, 50m

제품사양: 아래 사양 또는 이상의 성능을 갖추어야함

구 분		세 부 사 양	비 고
정격전압		AC220V/ 50,60Hz	파워코드: 10M 이상
변압기	전 압	DC/28V 이하 필수	과부하, 누전차단장치 내장
	전 류	16A 이하 필수
작 동	전 압	DC/28V 이하 필수	기계 온도 체크 기능, 전압 체크 기능 내장
	전 류	5/10A 이하 필수
모 터	펌 프	45,000/51,000ℓ/hr(Brush Less) 이상 필수	펌프 OFF, 전류 조정기능
	구 동	양방향 정, 역회전 앤코더 모터	자가 회전, 전류 체크기능
필 터	면 적	6㎡(6EA) 이상 필수	필터 바스켓 내장 필수 필터 체크기능 내장 필수
	여과능력	50마이크론 이하
	형 태	카트리지식 라멜라 필터
부 유 케이블	재 질	PVC FLEXIBLE PROTECTION HOSE	케이블 길이, 전류 체크기능
	길 이	40M 이상
진행속도	자 동	250mm/sec	저속(7.5), 중속(15.5), 고속(18.0M/min) 내장 필수
	수 동	3가지 구동모드 필수
작업진행 폭		700mm/트랙(1CM단위 초정밀 조정) 필수	트랙 폭 조정기능 내장
경사각도 표시		진행방향 경사, 회전각도 자동표시	종, 횡축 표시/등판각도 조정
리모컨	방수등급	IP67(보호등급: Ⅲ) 이상	무선 방수형
	디스플레이	LCD(백라이트) 표시 이상
	수신거리	50M 이상
청소방식		트랙이동식 H(Gyro), N, X-mode	Ventilation System/ Limit Turn System 필수
편의장치		제자리 360˚ 회전 집중청소기능 ERROR LIST 저장기능, 6개 풀장선택 업그레이드용 USB 및 SD CARD	운행시간: 5분~18시간 필수 예약시간: 0~18시간 필수 정기점검 알림기능 필수
운반카트	방수등급	IP54(보호등급: Ⅲ) 이상	스테인리스 케이블드럼 및 핸들장착
	재 질	스테인리스 + 알루미늄
	크 기	800 × 900 × 1150mm( W × L × H )
몸 체	방수등급	IP68(보호등급: Ⅲ) 이상	최소수심: 0.3M 최대수심: 10M 필수
	재 질	스테인리스 + 수중용(ASA)플라스틱
	중 량	28kg 이하
	크 기	600 × 550 × 370mm( W × L × H )

특 수 조 건

- 사용상의 안전성

CE규격(<30V DC)을 준수하여, 수중운전전압이 DC/28V로 물과 습기에 항상 노출된 환경에 고려하여 안전사고 위험을 최소화하기 위해 저전압 구동방식으로 제작된 제품이어야 한다.

- 완벽한 청소 시스템

펌프모터와 구동모터를 분리하여 펌핑량을 최대한 향상시키고 2개의 앤코더모터가 4방향으로 트랙을 이동하면서 청소하는 시스템으로 불필요한 작동을 방지하고, 빈틈없이 작업을 완료하여야 하며, 자이로 장착으로 어떠한 구조의 풀장에도 청소를 완벽히 수행할 수 있어야 한다.

- 한계거리 제한기능

수영장의 수조 내부 구조에 장애인 입수 경사로나 수중헬스기구 같은 장애물(장비의 정상적인

자동시스템으로 청소가 불가능함-수동청소로 전향)이 있는 수영장의 경우 장비의 이동거리를

제한하는 기능으로 장애물에 구애를 받지 않고 자동청소가 가능하여야 한다.

- 미세한 필터링

종이가 아닌 라멜라 재질의 카트리지식 필터로 수명이 길고 장착이 용이하며, 필터바스켓이 있어 이물질이 밖으로 새어나가는 것을 방지해야 한다.

- 큰 고장의 원인을 미연에 방지하는 프로그램

컨트롤박스의 LCD(표시창)이 문제의 원인을 미리 알려주어 바로 응급조치가 가능하게 하며, 기계에 이상이 발생하면 자동으로 전원을 차단함으로 모터가 전소하거나 큰 고장의 원인을 미연에 방지하여야 한다.

- 특수프로그램(자동정지)

· 청소를 완료한 경우

· 기계에 이상이 발생한 경우(필터 포화, 벨트 이상 등)

· 작동 후 6시간인 지난 경우(자동모드)

· 임의로 기계를 물 밖으로 끌어낸 경우

· 자기의 트랙을 이탈한 경우

- 사용상 편리

케이블 드럼이 장착되어 있어 케이블의 정리가 매우 간편하고, 리모컨이 무선(LCD장착)이며 방수형(동급최대 방수등급: IP67)으로 습기로 인한 성능저하 현상이 없어야 한다.

- 신속하고 확실한 서비스 보장

제조사 본사의 전문교육을 이수한 전문서비스 요원들이 24시간 내 현장 방문서비스 및 현장 AS완료가 가능해야 한다.

- 품질인증

제조국 정부의 엄격한 품질 및 표준 안전검사를 받아 생산된 제품이어야 하며, 제조사 책임보험에 가입되어 있는 물품이어야 한다.