장 비 사 양 서

□ 탑재식 배토기

구 분	규 격	비 고
장 비 명	탑재식 배토기
동 력	유압 모터	4륜 작업차 탑재식으로 작업차 유압시스템 이용
규 격	1,300*1,600*590 (mm)	(프레임) 가로 1,460mm 세로 1,740mm
호퍼용량	0.42 (m³)
중 량	318 (kg)
작업방식	센터가이드형 컨베이어 벨트, 회전브러쉬
살 포 폭	1,500 (mm)
관련사진 <작업차 별도>

※ 다목적 작업차(모델명 TRUCKSTER XD 2WD)에 탑재 및 연동(호환) 가능한 기종